вынуть АЗУ-4.2 из розетки сети и отсоединить штеккер зарядного устройства от гнезда входного провода БПА-5.

8.4. Заряд БПА-5 от «прикуривателя» автомобиля нужно проводить в следующей последовательности:

- вставить автомобильный адаптер (АЗУ-4.2-12/24В) в гнездо «прикуривателя» автомобиля, при этом светодиод индикации адаптера загорится зелёным цветом,

- вставить штеккер нагрузочного шнура автомобильного адаптера в гнездо находящееся на входном проводе БПА-5, при этом светодиод индикации автомобильного адаптера поменяет свой цвет на красный – идёт заряд.

По окончании заряда светодиод автомобильного адаптера снова поменяет свой цвет на зелёный – заряд закончен.

Далее необходимо вынуть адаптер из гнезда «прикуривателя» и отсоединить штеккер адаптера от гнезда входного провода БПА-5.

9.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

БПА-5 соответствует техническим условиям ТУ3468-112-53118645-25 и годен к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Штамп и подпись ОТК

Изготовитель: ООО "ЭлО"

**ООО "ЭлО"**

■

****ПАСПОРТ****

*Блок Питания Аккумуляторный*

*БПА-5*

*г.Санкт-Петербург*

Год и месяц продажи Штамп продавца