**Паспорт**

**и инструкция по эксплуатации**

**Фонарь Поисково-Спасательный**

**Специальный ФПС - С**



**1.Назначение**

1.1. Фонари типа ФПС-С предназначены для использования в качестве индивидуального средства освещения в любых погодных условиях при температуре окружающего воздуха от -35С до +40С.

1.2 . Фонари ФПС-С рекомендованы для эксплуатации службам МЧС, РЖД, работникам метрополитена и коммунального хозяйства.

1.3. Фонари ФПС-С комплектуются зарядным устройством ЗУ-4,2 или специальным шнуром для заряда от ЗУ для cотовых телефонов с USB разъёмом.

**2.Устройство фонаря ФПС-С**

2.1. Фонарь состоит из пластмассового корпуса с металлической ручкой, на которой установлена шахтёрская фара с мощным светодиодным модулем из 5 мощных светодиодов. На корпусе установлен разъём для заряда АБ. Внутри корпуса находится герметичная литий-ионная (Li-ion) аккумуляторная батарея (АБ) и электронная плата защиты, которая обеспечивает:

- защитное отключение фонаря при разряде аккумулятора до минимально допустимого напряжения,

- отключение АБ от зарядной цепи, при полном заряде.

2.2. Переключатель режимов работы находится на корпусе фары. В среднем положении переключателя фонарь выключен.

В верхнем положении - включён рабочий режим.

В нижнем положении – включён экономичный режим.

2.3. АБ подсоединяется к плате защиты, к внешнему разъёму для подключения ЗУ и к кабелю, соединяющему корпус с фарой.

**3.Устройство ЗУ**

3.1. ЗУ состоит из пластмассового корпуса, платы высокочастотного AC-DC преобразователя и шнура для подключения к ФПС-С

3.2. На крышке ЗУ расположены светодиоды индикации «сеть/конец заряда».

3.3. На днище ЗУ находится вилка для подключения ЗУ к сети.

**4.Технические характеристики фонаря**

Номинальное напряжение, В 3,7

Емкость аккумулятора не менее, А.ч. 5,4

Тип аккумулятора герметичный Li-ion

Ресурс АБ циклов, не менее 700

Световой поток в рабочем режиме не менее Лм 250

Угол рассеивания светового потока, градусов 12,0

Время непрерывной работы в рабочем режиме не менее, час 12,0

Эффективная дальность светового потока, м. 50

Габариты, мм. 210х176х80 Масса, не более 0,7

Герметичность корпуса IP54

**5. Технические характеристики ЗУ**

Питание устройства осуществляется от сети переменного тока напряжением 120-240В частотой 50Гц.

Устройство обеспечивает режим заряда аккумуляторной батареи падающим током. Начальная величина тока не менее 2,0А.

Время заряда батареи не более 5 часов. Отключение батареи – автоматическое.

Максимальная потребляемая мощность от сети не более 10Вт

**6. Правила эксплуатации ФПС-С**

6.1. Предельно допустимый срок хранения аккумуляторной батареи без подзаряда не более 12 месяцев.

6.2. Заряд аккумуляторной батареи, для получения её полного ресурса, необходимо проводить только от зарядных устройств типа ЗУ-4,2.

**7. Правила эксплуатации ЗУ**

7.1. Подключить устройство к сети 120-240В (50Гц), при этом должен загореться светодиод индикации «сеть» зелёным цветом.

7.2. Подсоединить кабель зарядного устройства к разъёму фонаря ФПС-С, светодиод индикации меняет свой цвет с зелёного на синий - идёт заряд.

7.3. По окончании заряда светодиод индикации меняет свой цвет с синего на зелёный - конец заряда. Далее отсоединить фонарь, отключить устройство от сети.

**8.Комплектность**

8.1. Фонарь ФПС-С - 1шт.

8.2. ЗУ-4,2 - 1шт.

8.3. Паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации - 1шт.

**9.Правила транспортировки и хранения**

9.1. ЗУ и ФПС-С транспортируют в штатной таре любым видом транспорта при условии их защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

9.2. ЗУ и ФПС-С в упаковке и без неё допускают длительное хранение на стеллажах в закрытых помещениях при отсутствии на них механических воздействий, агрессивных сред, и высокой температуры (более 80С). **10.Гарантийные обязательства** 1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу фонаря ФПС-С при условии соблюдения условий эксплуатации и хранения – в течение 1 года со дня его приобретения.

Дата выпуска

Штамп ОТК

**Предприятие изготовитель - ООО «ЭлО»**

**Адрес : 197110, г.С-Петербург, ул. Ораниенбаумская , д.22/24**

**Тел./факс: 230-94-83, 237-12-68**

WWW.el-o.ru

Email: zakaz@el-o.ru