**Тех. характеристики ФР-6**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Значение** |
| Номинальное напряжение питания аккумуляторной батареи, В | 6 |
| Номинальная емкость аккумуляторной батареи, не менее, ампер-часов | 8 |
| Освещенность на расстоянии 1 м от фары, люкс | 2000-20000 |
| Угол  расхода светового луча  2θ0.5, град | 5 |
| Диапазон регулировки времени непрерывной работы, час | 8-18 |
| Диаметр рефлектора фары, мм | 110 |
| Время заряда аккумуляторной батареи, не более, час | 24 |
| Среднее время безотказной работы галогенной лампы, час | 80 |
| Средний ресурс аккумуляторной батареи (число циклов заряд / разряд) | 600 |
| Гарантийный срок эксплуатации фонаря, мес | 12 |
| Срок службы фонаря, лет | 5 |
| Масса ручной фары, не более, кг | 0,45 |
| Масса блока питания, не более, кг | 1,8 |